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Настоящее руководство содержит важную информацию.
Изучите все предостережения и инструкции.
Сохраняйте данное руководство.
Установки безвоздушного распыления с пневматическим приводом
Эти установки предназначены для безвоздушного распыления лакокрасочных материалов. Установка состоит из насоса с пневматическим приводом и присоединенного к нему ручного краскораспылителя. Широкий ассортимент распылительных головок позволяет выбрать форму факела и расход материала, которые обеспечат превосходное окрашивание. Эта установка высокого давления поможет вам сэкономить рабочее время и лакокрасочные материалы.
Насос высокого давления для безвоздушного распыления
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Максимальное давление воздуха
6,5 бар (94 фунт/кв. дюйм)
Максимальное рабочее давление

	Модель 731000
	
	475 бар (6890 фунт/кв. дюйм)

	Модель 661000
	
	430 бар (6220 фунт/кв. дюйм)

	Модель 601000
	
	390 бар (5650 фунт/кв. дюйм)

	Модель 501000
	
	325 бар (4710 фунт/кв. дюйм)

	Модель 681000
	
	440 бар (6380 фунт/кв. дюйм)

	Модель 631000
	
	410 бар (5940 фунт/кв. дюйм)

	Модель 561000
	
	365 бар (5290 фунт/кв. дюйм)

	Модель 451000
	
	290 бар (4200 фунт/кв. дюйм)


Модель 301000   210 бар (3050 фунт/кв. дюйм)
Редакция 2011 г.
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Предостережения
[image: image17.emf][image: image18.emf][image: image19.emf]Процедура сброса давления
Данным символом отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или разрушению оборудования.

Во избежание несчастных случаев обязательно выполняйте процедуру сброса давления перед техническим обслуживанием, чисткой или проверкой любой части данного оборудования, особенно перед снятием распылительной головки, а также во всех случаях, когда прекращаете распыление.
1. Установите предохранительную защёлку краскораспылителя в положение блокировки.
2. Закройте кран подачи сжатого воздуха.
3. Закройте запорный воздушный кран насоса.
4. Установите предохранительную защёлку краскораспылителя в рабочее положение, откройте запорный воздушный кран насоса, направьте распылитель в заземленное металлическое ведро и нажмите пусковой крючок распылителя, чтобы сбросить давление.
5. Установите предохранительную защёлку распылителя в положение блокировки.
6. Откройте сливной кран, чтобы сбросить давление. Не закрывайте сливной кран до завершения обслуживания.
7. Закройте сливной кран, только когда подготовите установку к распылению. Если вы чувствуете, что распылительная головка или шланг забились или что их не удалось полностью очистить в результате предыдущей процедуры, ослабьте стопорную гайку распылительной головки или соединитель шланга и постепенно сбросьте давление.
Общие предостережения
· Оборудование высокого давления может стать причиной тяжелой травмы. К его эксплуатации и обслуживанию допускаются только квалифицированные специалисты.
· Перед применением настоящего оборудования пользователь должен изучить руководство по эксплуатации и правила техники безопасности.
· Не помещайте перед распылительной головкой руку, пальцы или какие-либо части тела.
· Даже после отключения насоса в системе сохраняется высокое давление.
Перед очисткой и снятием распылительной головки/форсунки выполняйте процедуру сброса давления.
· Любые нарушения порядка эксплуатации насоса или принадлежностей, такие как превышение давления, изменение деталей, использование несовместимых химикатов или материалов, использование поврежденных деталей, могут привести к разрыву системы и стать причиной тяжелой травмы, пожара, взрыва или материального ущерба.
· Если возникает необходимость ремонта или замены деталей, проверьте все части распылительной установки.
Опасность отравления ЛКМ
Опасные лакокрасочные материалы и токсичные пары могут стать причиной тяжелой травмы или смерти в случае их попадания в глаза или на кожу, проглатывания или вдыхания.
· [image: image20.emf]Изучите опасности, связанные с применением данного ЛКМ.
Прочтите предостережения изготовителя ЛКМ.

· Храните опасные материалы в соответствующем контейнере.
При удалении опасных материалов соблюдайте действующие правила.

· Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты – одежду, перчатки, очки и респиратор.
Правила безопасной эксплуатации – распылитель
· [image: image21.emf][image: image22.emf][image: image23.emf]Жидкость под высоким давлением может проникнуть в кожу или забрызгать глаза. Никогда не направляйте распылитель на себя или на другого человека.
· Предохранительная защёлка. При любом, даже кратковременном перерыве в распылении обязательно устанавливайте защёлку в положение блокировки, чтобы предотвратить случайное распыление. 
· Предохранительная скоба пускового крючка. Скоба предотвращает случайный пуск в результате удара или падения распылителя. Обязательно используйте распылитель с предохранительной скобой.
· Предохранительная насадка распылительной головки. Включайте распыление только при наличии предохранительной насадки, которая снижает опасность попадания пальцев и других частей тела в струю ЛКМ.
· Если в процессе распыления головка забилась, немедленно установите предохранительную защёлку в положение блокировки.
· Ни в коем случае не вытирайте распылительную головку, пока не сбросите давление и не установите предохранительную защёлку в положение блокировки.
Правила безопасной эксплуатации – шланг высокого давления
В шланге находится жидкость под высоким давлением, поэтому любая утечка или повреждение шланга может привести тяжелой травме или материальному ущербу.
· Ни в коем случае не используйте поврежденный шланг. Перед эксплуатацией проверьте шланг по всей длине и убедитесь, что он не имеет порезов, протечек, потертостей, вздутий и других повреждений. В случае любых повреждений немедленно замените шланг.
· Защитная пружина. Оба конца шланга должны быть защищены пружинами от изломов и перегибов.
· Перед эксплуатацией установки тщательно затяните все соединения. Жидкость под высоким давлением может сорвать неплотно затянутое соединение.
· При перемещении установки не тяните ее за шланг. Перед применением ЛКМ и химикатов убедитесь, что они совместимы с материалами оболочки и внутренней части шланга.
· Шланги не должны подвергаться действию температуры выше 82 °С и ниже -40 °С.
Правила безопасной эксплуатации – движущиеся части
· Движущиеся части могут стать причиной защемления и раздавливания пальцев и других частей тела.

· При работе пневмодвигателя его клапаны перемещаются, ни в коем случае не подавайте сжатый воздух в пневмодвигатель со снятой крышкой.

· При включении и эксплуатации насоса оставайтесь вне досягаемости движущихся частей и обязательно выполняйте процедуру сброса давления, чтобы исключить случайный пуск двигателя.
 Опасность пожара и взрыва
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· Высокая скорость течения жидкости через насос и шланг может стать причиной возникновения электростатических зарядов. Выполните надлежащее заземление всех частей распылительной установки. 

· [image: image27.jpg]


Без заземления установка создает опасность искрения. Искрение может также происходить при подключении или отключении шнура питания. 

· При распылении ЛКМ внутри или вне помещения искра может воспламенить пары растворителя, распыленную жидкость, пылевоздушную смесь или иные горючие материалы и стать причиной тяжелой травмы или материального ущерба. 

· Ни в коем случае не подключайте и не отключайте линии питания в зоне, где могут присутствовать горючие воздушные смеси.
· Если при эксплуатации данного оборудования вы ощущаете или наблюдаете электростатические разряды, немедленно прекратите распыление и проверьте заземление всей системы. 

· Не возобновляйте эксплуатацию оборудования до устранения неисправности.
Заземление
Убедитесь, что установка заземлена в соответствии с действующими требованиями к оборудованию данного типа. Заземлению подлежат все части распылительной установки:
1. Насос. Для защиты от статического электричества присоедините провод заземления к соответствующему зажиму насоса.
2. Шланг подачи воздуха и шланги ЛКМ. Используйте только заземленные шланги длиной не более 150 м.
3. Воздушный компрессор. Выполняйте инструкции производителя компрессора.
4. Краскораспылитель. Присоединяйте распылитель к правильно заземленному шлангу и насосу.
5. Окрашиваемые изделия и емкости с ЛКМ. Соблюдайте действующие правила техники безопасности.
6. Емкость с растворителем. Используйте только металлические емкости, ни в коем случае не применяйте емкости из непроводящего материала.
Надлежащая эксплуатация
· Эксплуатацию и ремонт установки должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
· Запрещается эксплуатировать некомплектную установку.
· Запрещается эксплуатировать установку со снятыми или блокированными предохранительными устройствами.
· Используйте только рекомендованные изготовителем запасные части и принадлежности.
Монтаж
Типичная установка
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Рис. 1

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	A
	НАСОС

	B
	КЛАПАН ЗАЩИТЫ ОТ РАЗГОНА НАСОСА

	C
	МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ В ПНЕВМОЛИНИИ

	D
	ЗАПОРНЫЙ КРАН НАСОСА

	E
	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

	F
	ФИЛЬТР СЖАТОГО ВОЗДУХА

	G
	КРАН ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

	H
	ШЛАНГ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

	J
	СЛИВНОЙ КРАН

	K
	ФИЛЬТР ЛКМ

	L
	ШЛАНГ ПОДАЧИ ЛКМ

	M
	КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

	N
	ШЛАНГ ВСАСЫВАНИЯ ЛКМ

	O
	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ


Монтаж
См. рис. 1.
1. Монтаж насоса (A) и шлангов сжатого воздуха и ЛКМ (H, L, N).
· Установите насос (А) в соответствии с планом размещения распылительной установки.
· Шланги сжатого воздуха и ЛКМ (H, L, N) должны соответствовать параметрам установки по размерам и номинальному давлению.
· Используйте только заземленные шланги.
· Присоедините заземленный шланг подачи ЛКМ (L) к нагнетательному штуцеру насоса 3/4" pf(m) с помощью подходящего переходника.
· Присоедините шланг всасывания ЛКМ (N) к всасывающему штуцеру насоса 1" pf(m).
· Для подачи воздуха используйте заземленный шланг (H) с внутренним диаметром не менее 1/2".
2. Клапан защиты от разгона насоса (B).
· Этот клапан автоматически отключает подачу воздуха, если скорость насоса превышает допустимую.
· Слишком высокая скорость насоса может привести к серьезным повреждениям.
· При срабатывании клапана прекращается подача воздуха в привод насоса.
3. Маслораспылитель в пневмолинии (С)

· Обеспечивает смазывание пневмодвигателя.
4. Запорный воздушный кран насоса (D)

· Этот кран нужен, чтобы выпускать воздух, остающийся между пневмодвигателем и краном после его закрытия.
· Кран устанавливается в легко доступном месте между насосом и регулятором давления воздуха (E).
5. Регулятор давления воздуха (E)

· Служит для регулирования скорости насоса и выходного давления ЛКМ посредством изменения давления воздуха на входе в насос. 

· Устанавливается рядом с насосом, но перед запорным воздушным краном (D).
6. Фильтр сжатого воздуха (F)
· Очищает поступающий сжатый воздух от пыли и влаги.
7. Кран подачи сжатого воздуха (G)

· Служит для отсоединения установки вместе со всем вспомогательным оборудованием, поэтому монтируется между ней и источником сжатого воздуха.
8. Сливной кран (J)

· Служит для слива ЛКМ из шлангов и краскораспылителя.
· Установите кран так, чтобы в открытом положении ручка была направлена вверх.
 Эксплуатация
Подготовка к пуску
1. Проверьте заземление всей системы, чтобы предотвратить электростатические разряды.
2. Промойте систему и проверьте, нет ли в ней утечек.
3. Смажьте насос и краскораспылитель.
4. Заполните масленку надлежащим смазочным материалом.
5. Снимите фильтр форсунки (если он используется) и убедитесь, что он чистый.
6. Закройте сливной кран.
7. Проверьте уровень ЛКМ в емкости, проследите за тем, чтобы ЛКМ был тщательно перемешан и, при необходимости, разбавлен.
8. Убедитесь, что наружные и внутренние поверхности насоса, шлангов и распылителя чистые.
 Пуск и регулировка
Обязательно выполняйте процедуру сброса давления непосредственно перед очисткой, заменой, эксплуатацией или удалением оборудования и перед обслуживанием любой части системы.
· Погрузите всасывающий штуцер или всасывающий шланг в ЛКМ. Убедитесь, что сливной кран закрыт.
· Закройте запорный воздушный кран насоса, затем откройте кран подачи сжатого воздуха и установите регулятором давление воздуха около 40 фунт/кв. дюйм (3 бар).
· Нажмите на пусковой крючок распылителя и плавно откройте запорный воздушный кран, чтобы медленно заполнить насос.

· Качайте ЛКМ до тех пор, пока он не начнет плавно, без брызг, выливаться из распылителя, затем отпустите пусковой крючок и полностью откройте клапан защиты от разгона насоса.

· Сбросьте давление – остановите насос, нажмите пусковой крючок распылителя и откройте сливной кран, установите предохранительную защёлку в положение блокировки и наденьте распылительную головку с прокладкой или форсунку.

· Затяните стопорную гайку головки с умеренным усилием.

· Для испытания распыления установите регулятор давления приблизительно на 60 фунт/кв. дюйм (4 бар) и наносите ЛКМ на испытательную поверхность с расстояния около 350 мм.
· Если ЛКМ диспергируется недостаточно, постепенно повышайте давление с помощью регулятора.

· Установите минимальное давление, необходимое для получения нужной формы факела.
· Если густую краску не удается диспергировать, разбавьте ее.

· Используйте минимально необходимое давление.

· Если насос быстро разгоняется или работает слишком быстро, немедленно остановите его е проверьте емкость с ЛКМ.

· Не оставляйте насос выключенным, если ЛКМ закончился и в шланги всосался воздух.
· Заполните насос и шланги ЛКМ или промойте установку и оставьте ее заполненной растворителем (при сброшенном давлении).
Примечание.
Метод безвоздушного распыления

Окрашивание методом безвоздушного распыления выполняется так же, как при традиционном воздушном распылении, с той разницей, что вы должны держать распылитель дальше от окрашиваемой поверхности и можете использовать более густые ЛКМ.

Это позволяет выполнять окрашивание более эффективно и с меньшим перекрытием.

Держите распылитель на расстоянии 350-400 мм от поверхности. Это расстояние зависит от укрывистости ЛКМ, типа окрашиваемой поверхности и формы факела.

Техническое обслуживание
Ежедневный останов
Обязательно выполните процедуру сброса давления.
· Закройте запорный воздушный кран (D) насоса.
· Обязательно остановите насос с поршнем в нижнем положении, чтобы ЛКМ не засыхал на штоке поршня и не повреждал уплотнение штока насоса.
· Обязательно сбросьте давление ЛКМ в системе, нажав пусковой крючок распылителя и открыв сливной кран (J). Под сливной кран необходимо предварительно поставить контейнер для сбора ЛКМ.
· Снимите распылительную головку, промойте ее и оставьте в растворителе до следующего применения.
· Не отсоединяйте распылитель или шланги и оставьте установку заполненной ЛКМ, чтобы избежать промывки.
Останов и подготовка к хранению
Предостережение
При работе с быстросохнущими ЛКМ погружайте всасывающий шланг в емкость с растворителем на время останова.
При необходимости очистите входной фильтр насоса.
Обязательно выполните процедуру сброса давления, а для подготовки к хранению сделайте следующее:
· Тщательно промойте установку, как описано выше. Иногда для этого требуется несколько раз промыть ее растворителем.
· Промойте насос, шланги и распылитель растворителем. Если растворителем является вода или состав на основе кетона, слейте воду или кетоновый растворитель, заполните систему уайт-спиритом или каким-либо из светлых нефтепродуктов, протрите маслом все смачиваемые наружные части. Также удалите воду или кетоновый растворитель с открытой части штока поршня.
Примечание.
Промывка насоса перед эксплуатацией
Промойте насос совместимым растворителем под минимально возможным давлением, чтобы удалить загрязнения и масло, особенно тщательно промойте насос, если он применялся в циркуляционной системе.
Примечание.
Подготовка ЛКМ
Это, вероятно, самая важная часть подготовки к бесперебойному распылению.
· Подготовьте ЛКМ согласно инструкции производителя.
· Если ЛКМ некоторое время хранился в контакте с воздухом, удалите образовавшуюся пленку.
· Перемешайте ЛКМ, чтобы растворить пигменты.
· Процедите ЛКМ через нейлоновый сетчатый фильтр (предлагается большинством поставщиков ЛКМ), чтобы удалить частицы, которые могут забить фильтры установки и распылительную головку.
· Свежий ЛКМ редко требует разбавления, но старые и смешивавшиеся материалы теряют часть растворителя из-за испарения, поэтому их следует разбавить.
· При разбавлении выполняйте инструкции производителя.
· Не добавляйте слишком много разбавителя, жидкий ЛКМ обладает плохой укрывистостью и его распыление трудно регулировать.
· При работе с ЛКМ необходимо надевать защитную одежду, очки, перчатки и респиратор согласно рекомендациям  производителя ЛКМ и разбавителя.
Устранение неисправностей
Проверка герметичности пневмосистемы
Утечка воздуха обычно происходит из-за износа прокладок и уплотнений.
· Для проверки герметичности закройте подачу сжатого воздуха и отсоедините шланг.
· Отвинтите входной штуцер, снимите крышку и вновь завинтите штуцер.

· Присоедините шланг к источнику воздуха с давлением 0,7-1,2 кг/см2.
Предостережение
В случае утечек немедленно отключите насос и выполните процедуру сброса давления, затем затяните соединения, вновь запустите насос и проверьте, удалось ли устранить утечки. Всегда используйте минимальное давление воздуха, необходимое для требуемого распыления. Чем выше давление, тем больше расход ЛКМ, а также износ уплотнений насоса и распылительной головки. Ни в коем случае не допускайте работы насоса после выкачивания всего ЛКМ: при работе "всухую" насос быстро разгоняется, что может привести к поломке. Если насос быстро разгоняется или работает с излишне высокой скоростью, немедленно остановите его и проверьте емкость с ЛКМ.
Проверка герметичности пневмодвигателя
Проверьте герметичность пневмодвигателя, как указано в следующей таблице. Детали обозначены номером позиции на чертеже, приведенном на стр. 20.
	Положение поршня
	Способ проверки
	Причина 
	Устранение неисправности

	Только при движении вверх
	На ощупь
	Изношен воздушный коллектор
	Замените деталь 21

	
	На ощупь
	Изношены прокладки пневмоцилиндра
	Замените деталь 37

	
	Выбрызгивание масла вокруг уплотнения 46
	Изношено уплотнение штока насоса
	Замените деталь 46

	Только при движении вниз
	На ощупь
	Изношены прокладки воздушного коллектора
	Замените деталь 22

	
	Выбрызгивание масла вокруг подшипника 32
	Изношено уплотнение соединительного штока
	Замените деталь 85

	
	Выбрызгивание масла вокруг подшипника 32
	Изношена прокладка подшипника соединительного штока
	Замените деталь 33

	При движении вверх и вниз
	Выбрызгивание масла вокруг клапана 25
	Изношено уплотнение клапана
	Замените деталь 27

	
	Прижмите бумагу к выпускному отверстию
	Изношено уплотнение поршня
	Замените деталь 38

	
	Выбрызгивание масла вокруг клапанной пластины 21
	Изношено уплотнение клапанной пластины
	Замените деталь 23


Предостережение
· Для перезапуска пневмодвигателя выполните процедуру сброса давления, затем закройте запорный воздушный кран насоса, выпустите оставшийся в линии воздух и вновь откройте запорный кран.

· Для снижения опасности пожара или взрыва проверьте заземление установки.

· Во избежание защемления и раздавливания пальцев держите их вне досягаемости движущихся частей клапана.
Устранение неисправностей поршневого насоса

	
	

	Неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает должным образом
	Засорение пневмолинии или недостаточное давление воздуха.
	Увеличьте давление или очистите линию.

	
	Воздушный клапан закрыт или засорен.
	Очистите воздушный клапан или регулятор давления.

	
	Установлено слишком низкое давление насоса.
	Отрегулируйте давление насоса.

	
	Засорение воздушного фильтра.
	Очистите или исправьте.

	
	Шток поршня заедает из-за высыхания уплотнения.
	Наполните масленку/уплотнительную гайку, очистите шток.

	
	Изношено уплотнение или засорился насос.
	Очистите или исправьте.

	
	Не работает пневмодвигатель.
	Исправьте.

	
	Засорение шланга или краскораспылителя.
	Очистите или откройте.

	
	Шток поршня заедает из-за засохшего ЛКМ.
	Выпустите воздух, затем промойте насос.

	Насос не обеспечивает требуемое давление или подачу
	Засорение пневмолинии или недостаточное давление воздуха.
	Увеличьте давление или очистите линию.

	
	Неплотности в пневмосистеме.
	Проверьте герметичность.

	
	Закрыт или засорен воздушный клапан или регулятор.
	Откройте или очистите.

	
	Низкое давление.
	Отрегулируйте давление.

	
	Фильтр забился или неправильно установлен.
	Очистите.

	
	Уплотнительная гайка слабо или сильно затянута.
	Отрегулируйте

	
	Изношено уплотнение штока насоса или закрыт клапан.
	Исправьте или откройте.

	
	Засорился шланг или краскораспылитель.
	Очистите.

	
	Шток поршня заедает из-за высыхания уплотнения.
	После очистки наполните гайку маслом.

	
	Закрыт всасывающий или поршневой клапан.
	Отрегулируйте или исправьте.

	
	В насосе или шланге остался воздух.
	Выпустите воздух, очистите систему.

	Распыление не происходит или прерывается
	Засорение шланга или линии.
	Очистите или исправьте.

	
	Недостаточная подача воздуха, изношенная головка.
	Увеличьте подачу воздуха, замените головку.

	
	Высокий расход ЛКМ.
	Подберите требуемый размер сопла.

	Электростатические разряды в краскораспылителе
	Установка и изделие не заземлены должным образом.
	Проверьте заземление.

	Слишком быстрая работа насоса
	Нехватка или отсутствие ЛКМ.
	Наполните емкость или отрегулируйте уровень.

	
	Уплотнительная гайка сильно затянута.
	Отрегулируйте.

	
	Изношен всасывающий или поршневой клапан или уплотнение.
	Замените или исправьте.


Предостережение
Если шланг ЛКМ или краскораспылитель засорились, выполните процедуру сброса давления, затем отсоедините шланг ЛКМ и подайте воздух под минимальным давлением, достаточным для пуска насоса, приблизительно 20-40 фунт/кв. дюйм (1,4-2,8 бар).
Ремонт
Ремонт пневмодвигателя
	Предостережение

Будьте осторожны в обращении с пружиной (10), царапины и зарубки сокращают срок ее службы.
Предостережение

Будьте осторожны с внутренней поверхностью цилиндра, не применяйте излишнюю силу.
Предостережение
Устанавливая на коллектор новую клапанную пластину, убедитесь в чистоте сопряжённых поверхностей пластины и коллектора. Осторожно обращайтесь с пластиной (24).

Края отверстия в пластине (24) очень острые! Будьте осторожны при проверке пластины и работе с ней.
Предостережение

Если цилиндр (36) прихватился к основанию, освободите его с помощью резинового молотка. Не наклоняйте цилиндр, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность.

Проверьте состояние уплотнительного кольца (38), замените его в случае износа.

	Детали обозначены номером позиции на чертеже, приведенном на стр. 20.

· Во избежание несчастных случаев, включая инъекции ЛКМ и попадание его в глаза и на кожу, обязательно выполняйте процедуру сброса давления перед ремонтом пневмодвигателя.

· Выполняйте техническое обслуживание в порядке снятия/установки деталей.

· Проверяйте, не имеют ли у детали повреждений или следов износа, заменяйте их по мере необходимости.

· Отсоедините от пневмодвигателя все шланги, шток, трубы, КИП и прочие устройства, которые затрудняют обслуживание.

· Надежно удерживая основание (45), снимите штуцер, винты (3), стопорные шайбы (4) и крышку (5).

· Снимите держатель пружины (9), пружину (10), направляющий штифт (11) и плунжер (12).

· Снимите четыре винта (7) и стопорные шайбы (8), которыми крепится воздушный коллектор (21).

· Поднимите крышку коллектора, не уронив ролики (13), и проверьте состояние роликов и осей (52).

· Снимите резиновую прокладку (15) и шайбу (16) и проверьте их состояние.

· Поднимите корпус клапана (29) и снимите клапан (25) и пружину (28).

· Снимите гайку (004) и шайбу (18) с соединительного штока (001).

· Снимите корпус клапана (29) с втулки (31), зажмите соединительный шток ниже втулки (31) плоскогубцами с мягкой прокладкой на губках и отвинтите втулку от штока.

· Будьте очень внимательны, чтобы не повредить гальванизированную поверхность соединительного штока. Удалите два монтажных винта (19) только одного из коллекторов (21) и снимите этот коллектор.

· Снимите с цилиндра (36) шайбу (16) и резиновую прокладку (15).

· Вывинтите подшипник соединительного штока (32) и аккуратно снимите его с соединительного штока (001).

· Проверьте манжету (35), шайбу (34) и прокладку (33), при необходимости замените.

· Смажьте манжету, прежде чем устанавливать ее на цилиндр.

· Снимите двенадцать винтов (47), удерживая пневмоцилиндр (36) на основании (45).

· Не наклоняя цилиндр, снимите его с поршня.

· Убедитесь, что вход воздуха находится на одной линии с выходом рабочей жидкости, и прежде чем привинчивать цилиндр (36), убедитесь, что плавающее уплотнительное кольцо находится на месте.

· Нанесите на винты (47) герметик для резьбы и ввинтите их в основание с крутящим моментом 27-39 Нм.

· Установите прокладку (33) на соединительный шток (40).

· Установите резиновую прокладку (15) и шайбу (16) на верхнюю часть цилиндра.
· Установите втулку корпуса клапана (31), корпус клапана (29), стопорную шайбу (18) и гайку (17) на соединительный шток (001).

· Отрегулируйте положение втулки корпуса клапана (31) и гайки (17) так, чтобы шток выступал на 0,8 мм.

· Завинтите подшипник соединительного штока (32) с крутящим моментом 19-24 Нм.

· Установите уплотнительное кольцо (27), пружину (28) и клапан (25) внутри корпуса клапана (29).

· Установите коллектор (21) на прокладку (22) и ввинтите винты (19) в цилиндр (36).

· Совместите канавку плунжера (12), ролик (13) и ось (52), смажьте их, затем установите держатель пружины (9), пружину (10) и направляющий штифт (11).

· Установите все остальные части пневмодвигателя в порядке, обратном порядку демонтажа, и присоедините пневмодвигатель к насосу.

· Смонтируйте насос и присоедините все ранее отсоединенные линии, включая провод заземления.

· Испытайте насос при низком давлении – около 1-2 кг/см2.




Ремонт пневмодвигателя
      Рис. 2
См. рис. 2.
· Поднимите поршневой шток (902) над основанием (45) и проверьте шевронное уплотнение (42) и шайбу (43).
· Для проверки или замены соединительного штока (001) зажмите поршневой шток (902) тисками и отвинтите шпильку (41) от поршневого штока (902). Будьте осторожны, чтобы не повредить полированную поверхность штока.
· Как следует смажьте соединительный шток (001), пружину (003) и поршневой шток (902).
· Нанесите герметик для резьбы на шпильку (41) и ввинтите ее с крутящим моментом не менее 203 Нм.
· Убедитесь, что подшипник соединительного штока (32) снят с цилиндра и прокладка (37) находится на месте, и аккуратно наденьте цилиндр (36) на поршневой шток (902).
Разборка поршневого насоса
Детали обозначены номером позиции на чертеже, приведенном на стр. 29.
1. Установите поршень в нижнее положение и промойте насос.
2. Обязательно выполните процедуру сброса давления.
3. Отсоедините шланги ЛКМ и сжатого воздуха, снимите насос со станины.
4. Отвинтите стяжную гайку (27) и стопорные гайки (22) стяжных шпилек.
5. Отсоедините насос от пневмодвигателя.
Примечание.
Подробнее см. ниже в разделе "Ремонт поршневого насоса".
Сборка поршневого насоса
Детали обозначены номером позиции на чертеже, приведенном на стр. 29.
1. Совместите выходной штуцер насоса с дополнительным выпускным отверстием.
2. Установите насос на стяжные шпильки (26).
3. Установите стяжную гайку (27) и шпильку (41) на пневмодвигатель (см. стр. 20).
4. Завинтите стяжную гайку (27) и стопорные гайки (22) стяжных шпилек.
5. Установите насос на станину и присоедините все шланги.
6. Вновь присоедините все провода заземления.
7. Завинтите стопорные гайки (22) с крутящим моментом 54-68 Нм.
8. Завинтите стяжную гайку (27) с крутящим моментом 195-210 Нм.
9. Запустите насос на малой скорости при давлении несколько выше 40 фунт/кв. дюйм (2,8 бар) и проверьте, обеспечивают ли стяжные шпильки соединение.
10. Плотно, но не слишком сильно  затяните уплотнительную гайку (2), затем наполовину наполните ее маслом.
Примечание.
Убедитесь, что разрезная муфта (28) находится на месте внутри стяжной гайки (27).
 Ремонт поршневого насоса
Детали обозначены номером позиции на чертеже, приведенном на стр. 29.
· Обязательно выполните процедуру сброса давления.
· Отсоедините насос от пневмодвигателя.
· Из корпуса насоса (1) вывинтите всасывающую часть корпуса (4).
· Из всасывающей части корпуса (4) вывинтите трубку (30).
· Выньте шарик (8) из всасывающей части корпуса (4).
· Выньте штифт (19) из всасывающей части корпуса (4), запомните положение штифта (19).
· Отвинтите уплотнительную гайку штока (2), подвиньте соединительный шток (29) так, чтобы можно было взяться за поршень (3).
· Выньте поршень (3) со штоком поршня (20) через нижнее отверстие корпуса (1).
· Если соединительный шток (29) не установлен, нанесите на его резьбу герметик и ввинтите в шток поршня (20) с крутящим моментом 135-150 Нм.
· Смажьте опорное (15) и нажимное (18) кольца и шевронную манжету (16) и установите поршень (3). Обязательно установите шевронное уплотнение кромками вверх.
· Установите шайбу (14) на опорное (15) и нажимное (18) кольца и шевронную манжету (16).
· Поместите шарик (7) на поршень (3) и ввинтите шпильку в шток поршня (20) с крутящим моментом 225-550 Нм.
· Снимите уплотнительную гайку (2), шевронную манжету (16) и опорное (15) и нажимное (18) кольца с корпуса насоса (1) и очистите их.
· Смажьте опорное (15) и нажимное (18) кольца и шевронную манжету (16) и установите в цилиндр (3) так, чтобы кромки шевронного уплотнения были направлены вниз.
· Установите уплотнительную гайку (2), но не затягивайте ее.
· Осторожно вставьте шток поршня (20) в нижнее отверстие корпуса насоса (1) и поднимите так, чтобы соединительный шток (29) прошел через уплотнительную гайку (2).
· Поместите новое уплотнительное кольцо (6) во всасывающую часть корпуса (4) и установите в корпус (4) штифт (19) в том же положении, как до разборки.
· Ввинтите всасывающую часть корпуса (4) в корпуса насоса (1) с моментом 122-136 Нм.
· Затяните уплотнительную гайку (2) ровно настолько, чтобы прекратить утечку.
· Присоедините поршневой насос к пневмодвигателю.
· Зажмите лыски штока поршня (20) в тиски и ввинтите в него шпильку поршня (3).
· Снимите шевронную манжету (16) и опорное (15) и нажимное (18) кольца, шайбу (14) и шарик (7).
· Проверьте внутреннюю поверхность гильзы цилиндра (12) и внешнюю поверхность штока поршня (20). Замените детали, если на них имеются повреждения.
· Не удаляйте соединительный шток (29), если не требуется заменить шток поршня (20). Соединительный шток (29) можно сохранить и использовать с новым штоком поршня (20).
Примечание.
Устанавливая новую гильзу, проследите за тем, чтобы конец с внутренней фаской находился снизу. При замене гильзы обязательно установите новую прокладку (13).
Размеры
Размеры
	МОДЕЛЬ
	А, мм
	В, мм

	731000
	1200
	625

	
	
	

	661000
	1230
	655

	
	
	

	601000
	1230
	655

	
	
	

	501000
	1225
	650

	
	
	

	681000
	1140
	580

	
	
	

	631000
	1170
	610

	
	
	

	561000
	1170
	610

	
	
	

	451000
	1165
	605

	
	
	

	301000
	800
	400


Рис. 3
C : Всасывающий штуцер - PF 1" (наружная резьба)
D : Нагнетательный штуцер - PF 3/4" (наружная резьба)
Технические характеристики
Технические характеристики
Общие характеристики
	Модель
	Коэффициент усиления
	Давление сжатого воздуха
	Максимальное рабочее давление
	Максимальная подача

	731000
	73:1
	3-6,5 бар
	475 бар
	11,7 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	6880 фунт/кв. дюйм
	3,1 галлонов в мин (США)

	661000
	66:1
	3-6,5 бар
	430 бар
	12,7 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	6220 фунт/кв. дюйм
	3,3 галлонов в мин (США)

	601000
	60:1
	3-6,5 бар
	390 бар
	14 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	5655 фунт/кв. дюйм
	3,7 галлонов в мин (США)

	501000
	50:1
	3-6,5 бар
	325 бар
	16,3 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	4710 фунт/кв. дюйм
	4,3 галлонов в мин (США)

	681000
	68:1
	3-6,5 бар
	440 бар
	10,8 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	6410 фунт/кв. дюйм
	2,8 галлонов в мин (США)

	631000
	63:1
	3-6,5 бар
	410 бар
	11,8 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	5940 фунт/кв. дюйм
	3,1 галлонов в мин (США)

	561000
	56:1
	3-6,5 бар
	365 бар
	13 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	5280 фунт/кв. дюйм
	3,4 галлонов в мин (США)

	451000
	45:1
	3-6,5 бар
	295 бар
	15 л/мин

	
	
	43-95 фунт/кв. дюйм
	4240 фунт/кв. дюйм
	3,9 галлонов в мин (США)

	301000
	30:1
	3-7 бар
43-100 фунт/кв. дюйм
	210 бар
3050 фунт/кв. дюйм
	4 л/мин
1,05 галлонов в мин (США)


Свойства материала шевронного уплотнения
	Свойства
	СВМПЭ
Черный
	Тефлон
Белый
	Кожа
Коричневый

	Износостойкость
	

	Механическая прочность
	

	Уплотняющая способность
	

	Химическая стойкость
	

	Термостойкость
	


	Плохая
Хорошая
Очень хорошая



Компоненты
Чертеж двигателя [731100 /661100 /601100 /501100]
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Перечень деталей двигателя [731100 /661100 /601100 /501100]
	
	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	731-101
	КОЛЬЦО
	1

	◈
	2
	731-102
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	1

	
	3
	731-103
	УГЛОВОЙ ШТУЦЕР 3/4"
	1

	
	4
	731-104
	ГЛУШИТЕЛЬ
	2

	
	5
	731-105
	УГОЛЬНИК 1 1"
	2

	
	6
	731-106
	ТРУБА 1"
	2

	
	7
	731-107
	УГОЛЬНИК 1 3/4"
	2

	
	8
	731-108
	ПЕРЕХОДНИК 3/4"
	2

	
	9
	731-109
	БОЛТ
	4

	
	10
	731-110
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
	8

	
	11
	731-111
	КРЫШКА
	1

	
	13
	731-113
	ДЕРЖАТЕЛЬ, переключение
	2

	◈
	14
	731-114
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, бнк
	2

	
	15
	731-115
	Направляющая, корпус
	2

	◈
	16
	731-116
	ПРУЖИНА, сжатие
	2

	
	17
	731-117
	КОРПУС пружины
	2

	
	18
	731-118
	ШТИФТ
	2

	
	19
	731-119
	КОЛЛЕКТОР
	1

	
	20
	731-120
	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ М12
	4

	
	21
	731-121
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА 12 мм
	4

	
	22
	731-122
	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ М18
	8

	◈
	23
	731-123
	ПРОКЛАДКА, резина
	2

	
	24
	731-124
	ГАЙКА соединительного штока
	1

	
	25
	731-215
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА 10 мм
	1

	
	26
	731-126
	КОРПУС воздушного клапана
	1

	
	27
	731-127
	ПРУЖИНА, сжатие
	2

	
	28
	731-128
	КЛАПАН распределительный
	2

	
	29
	731-129
	ПЛАСТИНА клапана
	2

	
	30
	731-130
	УПЛОТНЕНИЕ пластины
	2

	
	31
	731-131
	ГАЙКА, регулирование
	4

	
	32
	731-132
	ВИНТ, регулирование
	4

	
	33
	731-133
	ГАЙКА соединительного штока
	1

	
	34
	731-134
	ПОДШИПНИК соединительного штока
	1

	◈
	35
	731-135
	ПРОКЛАДКА, медь
	1

	◈
	36
	731-136
	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО соединительного штока
	1

	◈
	37
	731-137
	ШЕВРОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
	1

	
	38
	731-138
	ПРОКЛАДКА
	1

	
	39
	731-139
	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ М12
	12

	
	40
	731-140
	ЦИЛИНДР
	1

	◈
	41
	731-141
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, бнк
	1

	
	42
	731-142
	УЗЕЛ ПОРШНЯ
	1

	
	43
	731-143
	ШПИЛЬКА соединительного штока
	1

	
	44
	731-144
	УЗЕЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТОКА
	1

	◈
	45
	731-145
	ШЕВРОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
	1

	◈
	46
	731-146
	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО
	1

	
	47
	731-147
	ПРОКЛАДКА
	1

	
	48
	731-148
	УЗЕЛ ОСНОВАНИЯ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ
	1

	◈
	49
	731-149
	УПЛОТНЕНИЕ, грязесъёмник
	1

	
	50
	731-150
	ПРОБКА 3/4"
	1

	
	51
	731-151
	НИППЕЛЬ 1/4 6 ММ
	2

	
	52
	731-152
	НИППЕЛЬ 3-6 ММ
	1

	
	53
	731-153
	ПНЕВМОЛИНИЯ 6 ММ
	1


◈Входит в ремонтный комплект [731-700], который можно приобрести отдельно.
Чертеж двигателя [681100 /631100 /561100 /451100]
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Перечень деталей двигателя [681100 /631100 /561100 /451100]
	
	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	451-101
	КОЛЬЦО
	1

	
	2
	451-102
	СОЕДИНИТЕЛЬ
	1

	
	3
	451-103
	ВИНТ
	8

	
	4
	451-104
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
	8

	
	5
	451-105
	КРЫШКА
	1

	
	6
	451-106
	ЭМБЛЕМА
	1

	
	7
	451-107
	ВИНТ
	4

	
	8
	451-108
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
	4

	
	9
	451-109
	ДЕРЖАТЕЛЬ
	2

	◈
	10
	451-110
	ПРУЖИНА
	2

	
	11
	451-111
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
	2

	
	12
	451-112
	ПЛУНЖЕР
	2

	
	13
	451-113
	РОЛИК
	2

	
	14
	451-114
	КОРПУС
	1

	◈
	15
	451-115
	ПРОКЛАДКА
	2

	
	16
	451-116
	ШАЙБА
	2

	
	17
	451-117
	ГАЙКА
	1

	
	18
	451-118
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
	4

	
	19
	451-119
	ВИНТ
	4

	
	20
	451-120
	ПРОБКА
	1

	
	21
	451-121
	КОЛЛЕКТОР
	2

	
	22
	451-122
	ПРОКЛАДКА
	2

	
	23
	451-123
	УПЛОТНЕНИЕ
	2

	
	24
	451-124
	ПЛАСТИНА
	2

	
	25
	451-125
	КЛАПАН
	2

	
	26
	451-126
	ВИНТ
	8

	◈
	27
	451-127
	УПЛОТНЕНИЕ
	2

	◈
	28
	451-128
	ПРУЖИНА
	2

	
	29
	451-129
	КОРПУС
	1

	
	30
	451-130
	ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО
	1

	
	31
	451-131
	ВТУЛКА
	1

	
	32
	451-132
	ПОДШИПНИК
	1

	◈
	33
	451-133
	ПРОКЛАДКА
	1

	◈
	34
	451-134
	ШАЙБА
	1

	◈
	35
	451-135
	МАНЖЕТА
	1

	
	36
	451-136
	ЦИЛИНДР
	1

	
	37
	451-137
	ПРОКЛАДКА
	1

	◈
	38
	451-138
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	1

	
	39
	451-139
	УЗЕЛ ПОРШНЯ
	1

	
	39-1
	451-13901
	ПОРШЕНЬ
	1

	
	39-2
	451-13902
	ШТОК ПОРШНЯ
	1

	
	40
	451-140
	УЗЕЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТОКА
	1

	
	40-1
	451-14001
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК
	1

	
	40-2
	451-14002
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
	2

	
	40-3
	451-14003
	ПРУЖИНА
	1

	
	40-4
	451-14004
	ГАЙКА
	2

	
	41
	451-141
	ШПИЛЬКА
	1

	◈
	42
	451-142
	ШЕВРОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
	1

	◈
	43
	451-143
	ШАЙБА
	1

	
	44
	451-144
	УПЛОТНЕНИЕ
	1

	
	45
	451-145
	ОСНОВАНИЕ
	1

	◈
	46
	451-146
	УПЛОТНЕНИЕ
	1

	
	47
	451-147
	ВИНТ
	12

	
	52
	451-152
	ОСЬ
	2

	
	53
	451-153
	БОЛТ
	8

	
	54
	451-154
	ШАЙБА
	8


◈Входит в ремонтный комплект [451-700], который можно приобрести отдельно.
Чертеж поршневого насоса [731200 /681200]
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Перечень деталей поршневого насоса [731200 /681200]
	
	№
	№ детали
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	731-201
	ШТОК ПОРШНЯ
	1

	
	2
	731-202
	ГИЛЬЗА
	1

	
	3
	731-203
	ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
	1

	
	4
	731-204
	КОРПУС (НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
	1

	
	5
	731-205
	КОРПУС (ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ)
	1

	
	6
	731-206
	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА
	1

	
	7
	731-207
	КОРПУС, шарик, поршень
	1

	
	8
	731-208
	ПОРШЕНЬ, седло, поршневой клапан
	1

	◈
	9
	731-209
	УПЛОТНЕНИЕ (Т-образное)
	3

	◈
	10
	731-210
	ШАРИК ПОРШНЯ
	1

	◈
	11
	731-211
	ШАРИК КЛАПАНА ВСАСЫВАНИЯ
	1

	
	12
	731-212
	НИППЕЛЬ PT3/4 * PF3/4
	1

	
	13
	731-213
	СТЯЖНАЯ ГАЙКА
	1

	
	14
	731-214
	МУФТА
	1

	◈
	15
	731-215
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (СВМПЭ)
	2

	◈
	15-1
	731-215-1
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (ТЕФЛОН)
	8

	◈
	15-2
	731-215-2
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (КОЖА)
	2

	◈
	16
	731-216
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
	2

	◈
	17
	731-217
	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
	2

	
	19
	731-219
	СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА
	3

	
	20
	731-220
	ТРУБА
	1

	
	21
	731-221
	НИППЕЛЬ
	1


◈Входит в ремонтный комплект [731-800], который можно приобрести отдельно.
Чертеж поршневого насоса [661200 /631200]
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Перечень деталей поршневого насоса [661200 /631200]
	
	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	631-201
	КОРПУС НАСОСА
	1

	
	2
	631-202
	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА
	1

	
	3
	631-203
	ПОРШЕНЬ
	1

	
	4
	631-204
	ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
	1

	◈
	6
	631-206
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	1

	◈
	7
	631-207
	ШАРИК 7/8"
	1

	◈
	8
	631-208
	ШАРИК 11/4"
	1

	
	10
	631-210
	ДЕРЖАТЕЛЬ
	1

	
	11
	631-211
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКА
	1

	
	12
	631-212
	ГИЛЬЗА
	1

	◈
	13
	631-213
	ПРОКЛАДКА (ТЕФЛОН)
	2

	◈
	14
	631-214
	ШАЙБА
	1

	◈
	15
	631-215
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
	2

	◈
	16
	631-216
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (СВМПЭ)
	2

	◈
	16-1
	631-216-1
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (ТЕФЛОН)
	8

	◈
	16-2
	631-216-2
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (КОЖА)
	2

	◈
	18
	631-218
	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
	2

	
	19
	631-219
	ШТИФТ
	1

	
	20
	631-220
	ШТОК ПОРШНЯ
	1

	
	22
	631-222
	СТОПОРНАЯ ГАЙКА
	3

	
	26
	631-226
	СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА
	3

	
	27
	631-227
	СТЯЖНАЯ ГАЙКА
	1

	
	28
	631-228
	РАЗРЕЗНАЯ МУФТА
	2

	
	30
	631-230
	ТРУБА
	1

	
	31
	631-231
	НИППЕЛЬ (PT3/4" x PF3/4")
	1

	
	32
	631-232
	НИППЕЛЬ (PT1"x PF1")
	1


◈ Входит в ремонтный комплект [631-800], который можно приобрести отдельно.

Чертеж поршневого насоса [601200 /561200]
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Перечень деталей поршневого насоса [601200 /561200]
	
	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	601-201
	СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА
	3

	
	2
	601-202
	МУФТА
	2

	
	3
	601-203
	СТЯЖНАЯ ГАЙКА
	1

	
	4
	601-204
	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА
	1

	◈
	5
	601-205
	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
	2

	◈
	6
	601-206
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (СВМПЭ)
	1

	◈
	6-1
	601-206-1
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (ТЕФЛОН)
	4

	◈
	6-2
	601-206-2
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (КОЖА)
	1

	◈
	8
	601-208
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
	2

	
	9
	601-209
	КОРПУС
	1

	
	10
	601-210
	ГАЙКА СТЯЖНОЙ ШПИЛЬКИ
	3

	
	11
	601-211
	НИППЕЛЬ, 1 * 3/4
	1

	◈
	12
	601-212
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Т-образное
	3

	
	13
	601-213
	ГИЛЬЗА
	1

	
	14
	601-214
	ШТОК ПОРШНЯ
	1

	
	15
	601-215
	КОРПУС ШАРИКА ПОРШНЯ
	1

	◈
	16
	601-216
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
	2

	◈
	17
	601-217
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (СВМПЭ)
	1

	◈
	17-1
	601-217-1
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (ТЕФЛОН)
	4

	◈
	17-2
	601-217-2
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (КОЖА)
	1

	◈
	19
	601-219
	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
	2

	◈
	20
	601-220
	ШАРИК ПОРШНЯ
	1

	
	21
	601-221
	ПОРШЕНЬ
	1

	
	22
	601-222
	КОРПУС (ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ)
	1

	◈
	23
	601-223
	ШАРИК КЛАПАНА ВСАСЫВАНИЯ
	1

	
	24
	601-224
	СЕДЛО ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА
	1

	
	25
	601-225
	ВТУЛКА (PT2"xPT1 1/2")
	1

	
	26
	601-226
	ТРУБА
	1

	
	27
	601-227
	НИППЕЛЬ 1"
	1


◈Входит в ремонтный комплект [601-800], который можно приобрести отдельно.
Чертеж поршневого насоса [501200 /451200]
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Перечень деталей поршневого насоса [501200 /451200]
	
	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	
	1
	451-201
	КОРПУС НАСОСА
	1

	
	2
	451-202
	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА
	1

	
	3
	451-203
	ПОРШЕНЬ
	1

	
	4
	451-204
	ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
	1

	◈
	6
	451-206
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	1

	◈
	7
	451-207
	ШАРИК 7/8"
	1

	◈
	8
	451-208
	ШАРИК 11/4"
	1

	
	10
	451-210
	ДЕРЖАТЕЛЬ
	1

	
	11
	451-211
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКА
	1

	
	12
	451-212
	ГИЛЬЗА
	1

	◈
	13
	451-213
	ПРОКЛАДКА (ТЕФЛОН)
	2

	◈
	14
	451-214
	ШАЙБА
	1

	◈
	15
	451-215
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
	2

	◈
	16
	451-216
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (СВМПЭ)
	2

	◈
	16-1
	451-216-1
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (ТЕФЛОН)
	8

	◈
	16-2
	451-216-2
	ШЕВРОННАЯ МУФТА (КОЖА)
	2

	◈
	18
	451-218
	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
	2

	
	19
	451-219
	ШТИФТ
	1

	
	20
	451-220
	ШТОК ПОРШНЯ
	1

	
	22
	451-222
	СТОПОРНАЯ ГАЙКА
	3

	
	26
	451-226
	СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА
	3

	
	27
	451-227
	СТЯЖНАЯ ГАЙКА
	1

	
	28
	451-228
	РАЗРЕЗНАЯ МУФТА
	2

	
	30
	451-230
	ТРУБА
	1

	
	31
	451-231
	НИППЕЛЬ (PT3/4" x PF3/4")
	1

	
	32
	451-232
	НИППЕЛЬ (PT1"x PF1")
	1


◈Входит в ремонтный комплект [451-800], который можно приобрести отдельно.

Чертеж и перечень деталей гасителя скачков давления 73:1-45:1
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	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	1
	451-301
	КОЛЬЦО
	1

	3
	451-303
	СТАКАН
	1

	4
	451-304
	ПРУЖИНА
	1

	5
	451-305
	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
	1

	7
	451-307
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	1

	8
	451-308
	КОЛЛЕКТОР
	1

	9
	451-309
	ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН
	1

	10
	451-310
	НИППЕЛЬ (PT3/8" x PF1/4")
	1

	11
	451-311
	НИППЕЛЬ (PT1/2" x NPT3/8")
	1

	12
	451-312
	НИППЕЛЬ (PT3/8" x PT1/4")
	1

	13
	451-313
	ТРУБА КЛАПАНА PT
	1

	14
	451-314
	СОЕДИНИТЕЛЬ
	1


Чертеж и перечень деталей регулятора давления воздуха 73:1-45:1
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	№
	№ ДЕТАЛИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО

	1
	451-401
	МАНОМЕТР
	1

	2
	451-402
	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
	1

	3
	451-403
	КРАН
	1

	4
	451-404
	НИППЕЛЬ
	1

	5
	451-405
	ПРОБКА
	1

	6
	451-406
	ПРОБКА
	1

	7
	451-407
	ВОЗДУШНЫЙ КОЛЛЕКТОР
	1

	8
	451-408
	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
	1

	9
	451-409
	ГАЙКА
	1

	10
	451-410
	СОЕДИНИТЕЛЬ
	1


ЧЕРТЕЖ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ [301100]
	№ ПОЗ.
№ ДЕТАЛИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
1

301-101

ТЯГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1

2

301-102

УЗЕЛ ПОРШНЯ

1

01

301-10201

ВИНТ

2

02

301-10202

ЗАЖИМ

2

03

301-10203

ПОРШЕНЬ

1

05

301-10205

ШТОК ПОРШНЯ

1

4

301-104

ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ, основание

8

5

301-105

СТОПОРНАЯ ШАЙБА

8

6

301-106

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

1

7

301-107

ПРИВОД

1

8

301-108

ТРАВЕРСА

1

9

301-109

ШТИФТ

2

10

301-1 10

КОРОМЫСЛО
2

(
11

301-111

ВТУЛКА

2

12

301-112

УПЛОТНЕНИЕ

1

(
13

301-113

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
1

(
14

301-114

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
1

(
15

301-115

ГАЙКА

4

(
 16

301-116

СТОПОРНАЯ СКОБА

2

17

301-117

КОНСОЛЬ

2

(
18

301-118

ХВОСТОВИК

2

19

301-119

ГАЙКА

1

20

301-120

ЦИЛИНДР

1

23

301-123

ПРУЖИНА

2

25

301-125

ОСНОВАНИЕ

1

(
26

301-126

УПОР (С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ)

2

(
27

301-127

УПОР (С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ)

2

28

301-128

ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО втулки

1

29

301-129

ВТУЛКА

1

30

301-130

МАНЖЕТА грязесъемная

1

31

301-131

ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО манжеты

1

( ВХОДИТ В РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

	[image: image11.emf]


ЧЕРТЕЖ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОГО НАСОСА [301200]
	№ ПОЗ.
№ ДЕТАЛИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
1

301-201

ШПЛИНТ

1

2

301-202

СТОПОРНАЯ ГАЙКА

3

4

301-204

ТЯГА

3

(
6

301-206

ШАРИК (5/16") поршня

1

(
7

301-207

ШЕВРОННАЯ МАНЖЕТА (КОЖА)

4

7-1

301-207-1

ШЕВРОННАЯ МАНЖЕТА (СВМПЭ)

2

(
8

301-208

ПРОКЛАДКА

1

9

301-209

ГИЛЬЗА

1

(
10

301-210

ШАЙБА

1

(
11

301-211

ШЕВРОННАЯ МАНЖЕТА (ТЕФЛОН)

6

(
12

301-212

МАНЖЕТА (ОХВАТЫВАЕМАЯ)

2

(
13

301-213

МАНЖЕТА (ОХВАТЫВАЮЩАЯ)

2

14

301-214

ШТОК ПОРШНЯ

1

(
15

301-215

ШАРИК (1/2") впускного узла

1

16

301-216

ШТИФТ

1

(
17

301-217

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ТЕФЛОН)

1

20

301-220

КОРПУС ВПУСКНОГО УЗЛА

1

21

301-221

ПОРОШЕНЬ

1

22

301-222

КОРПУС НАСОСА

1

23

301-223

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА

1

24

301-224

ОТВОД 3/4"

1

25

301-225

НИППЕЛЬ (PT 3/8" x PF 3/8")

1

26

301-226

НИППЕЛЬ (PT 3/4" x PF 3/4")

1

( ВХОДИТ В РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
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ЧЕРТЕЖ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ГАСИТЕЛЯ СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ И ВОЗДУШНОГО РЕГУЛЯТОРА 30:1
	[image: image13.emf]
№ ПОЗ.
№ ДЕТАЛИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
1

301-401

ВОЗДУШНАЯ МУФТА

1

3

301-402

ВОЗДУШНЫЙ РЕГУЛЯТОР И МАНОМЕТР

1

4

301-403

НИППЕЛЬ 3/8"

1

5

301-404

ШАРОВОЙ КЛАПАН 3/8"

1

6

301-405

НИППЕЛЬ 3/8"

1

7

301-406

ОТВОД 3/8"

1

8

301-407

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ (3/8"x(10)

2

9

301-408

ВОЗДУХОПРОВОД (10

1


	№ ПОЗ.
№ ДЕТАЛИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
1

301-301

СТАКАН

1

3

301-303

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ТЕФЛОН)

1

4

301-304

ПРУЖИНА

1

5

301-305

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

1

6

301-306

ОПОРА

1

7

301-307

НИППЕЛЬ (PT 1/4"xNPS 1/4")

1

8

301-308

КОЛЛЕКТОР

1

9

301-309

СЛИВНОЙ КЛАПАН 1/4"

1

10

301-310

ПРОБКА 1/4"

1

11

301-311

НИППЕЛЬ 1/4"

1

12

301-312

СОЕДИНИТЕЛЬ 3/8"

1

13

301-313

НИППЕЛЬ 1/4"

1
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